## Sjekkliste TEK 17 § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhet |  |
| Adresse |  |
| Postnr |  |
| g/br nr |  |
| Kontaktperson |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK | Ikke aktuelt | Avvik | Kommentar |
| **Gangatkomst stigning** |
|  | stigning | % | grader |  |
| Lengde inntil 5m | 1:12 | 8,3% | 4,76 |  |  |  |  |
| Lengde over 5m | 1:15 | 6,6% | 3,81 |  |  |  |  |
|  |
| **Hvile repos ved hver meter stigning.** |
| Lengde x bredde min 160cm x 160cm |  |  |  |  |
| Maks høyde 100cm |  |  |  |  |
|  |
| **Gangatkomst bredde/underlag** |
| Fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha fri bredde minimum 1,4 m |  |  |  |  |
| Fast og sklisikkert dekke |  |  |  |  |
| Ha tverrfall på maksimum 1:50 |  |  |  |  |
|  |
| **Gangatkomst start og slutt** |
| ha visuell og taktil avgrensing |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |