**Sjekkliste rampe TEK 17**

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhet |  |
| Adresse |  |
| Postnr |  |
| g/br nr |  |
| Kontaktperson |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | OK | Ikke aktuelt | Avvik | Kommentar |
| **Rampens stigning** | | | | | | | |
|  | stigning | % | grader |  |  |  |  |
| Lengde inntil 3m | 1:12 | 8,3% | 4,76 |  |  |  |  |
| Lengde over 3m | 1:15 | 6,6% | 3,81 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Hvile repos ved hver meter stigning.** | | | | | | | |
| Lengde min 150cm | | | |  |  |  |  |
| Maks høyde 100cm | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Håndløper** | | | | | | | |
| 2 på hver side høyde 90cm og 70 cm | | | |  |  |  |  |
| eller 1 på hver side høyde 80cm | | | |
| Avstand til vegg minimum 45mm | | | |  |  |  |  |
| Dimensjon rund håndløper 40-45mm | | | |  |  |  |  |
| Ovale eller flate håndløpere må ha omkrets på 100 til 150 mm | | | |  |  |  |  |
| Luminanskontrast på minimum 0,8 håndløper i forhold til vegg | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Rampens bredde/underlag** | | | | | | | |
| Minimum 90 cm | | | |  |  |  |  |
| Snø og isfjerning mulig | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Rampens start og slutt** | | | | | | | |
| Luminanskontrast på minimum 0,8 på hele rampens bredde | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |